**南京财经大学红山学院校内监控安装采购项目**

**询价文件**

我院监控安装采购项目通过询价方式采购，欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标工作小组统一组织，并按照《南京财经大学红山学院招投标管理办法（试行）》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

**一、承办部门：**南京财经大学红山学院保卫处。

**二、项目描述：**

现有红外枪型400万网络摄像机等部分监控设备的购置及安装。中标供应商所提供的新购产品应符合国家及行业的强制性要求，新购监控设备质保3年，质保期内需提供免费上门调试。

**三、项目地点：南京市高淳区古柏街道鹿鸣大道66号**，南京财经大学红山学院高淳校区。

**四、报价单位资质：**

1．符合《中华人民币共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2．在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

3．报价人必须具有公安机关认可有效的监控设备销售维修资质。

4．报价人必须提供新购监控设备的省级及以上质检部门出具的检测合格报告。

5．本项目不接受联合体报价。

**五、现场踏勘：**本项目安排现场勘查。

**六、成交供应商确定：**在完全满足询价文件要求的有效报价中，以总价最低原则确定成交供应商。

**七、付款方式：**在指定位置交货并验收合格后支付90%货款，其余10%货款在验收合格满一年后一周内支付。中标单位开具正规增值税普通发票。

**八、工期：**自合同签订之日起20个日历日内交付使用。

**九、报价文件的组成**

1．资质证明：报价人有效营业执照（或三证合一）、相关资格证书复印件。（原件备查）

2．报价单：报价为一次性报价，包括项目所产生的运输费、税金等全部费用，采购人不再另付其他任何费用。

3．承诺及说明：报价人对询价文件中采购人需求的响应承诺、质量承诺、售后承诺，以及报价人认为其它需要说明和承诺的材料。

**注：提供的全部资质材料复印件须加盖报价人公章，原件备查。**

**十、报价文件签署和递交**

1.报价单、所有说明及承诺材料均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，由报价人加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；所有复印材料均须加盖公章。

2．请将密封后的报价文件递交至：南京财经大学红山学院院长办公室，地址：南京财经大学红山学院高淳校区图书馆604室。联系人：孔老师，电话：18551677824。

3. 递交报价文件截止时间：2024年12月30日上午10：30分（北京时间）

**十一、报价有效期：**报价递交截止日后30个日历日内有效。

**十二、无效报价：**

下列情况属于未能对询价文件做出实质性响应，作无效报价处理。

1．报价文件没有报价单位授权代表签字和加盖公章。

2．报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限。

3．明显不符合技术规格、技术标准的要求。

4．报价文件附有询价方不能接受的条件。

5．不符合询价文件中规定的实质性要求。

6．报价单位提供的资料被查证为虚假或伪造的。

**十三、其他说明**

1．报价人必须向询价人提供真实的资料，若报价人所提供资料不真实，一经查证，即取消参与资格。报价人必须按照询价文件和合同的规定履行义务，保质保量完成项目内容，不得将项目整体或分解后向他人转让。

2．询价文件、报价文件均为合同附件，具有同等法律效力，当合同内容与上述文件内容发生冲突时，以合同文本为准。

3．本询价文件的解释权在南京财经大学红山学院招投标工作小组。

**技术咨询及现场勘查联系人：李老师，电话：025-57879975，13812460705。**

**项目采购联系人：孔老师，电话：18551677824。**

附件：报价单

南京财经大学红山学院招投标工作小组

2024年12月24 日

附件：

**报价单**

项目名称：南京财经大学红山学院校内监控安装采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格、型号、配置(国标) | 可选品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 32路网络硬盘录像机(8盘位) | DS-8632N-K8-V2 | 海康威视 | 1台 | 　 | 　 | 校门口监控扩容（按照要求确保校门口所有监控点录像时间不小于90天） |
| 企业级监控硬盘 | 10T | 海康威视 | 8块 | 　 | 　 |
| 联网8口千兆交换机 | S5008PV5-EI | H3C | 1台 | 　 | 　 |
| 网线 | 六类线，305m/箱 | 海康威视 | 65米 | 　 | 　 |
| 综合安防平台接入配置安装调试及维护费 | 按照省公安厅/教育厅要求对重点出入口区域图像需录像时间90天以上 | 　 | 1年 | 　 | 　 |
| 红外枪型400万网络摄像机 | 400万像素，POE供电，H.265压缩编码 | 海康威视 | 9台 | 　 | 　 | 东门南围墙增加9个监控点 |
| L型围墙立杆 | 上管∮90，高度1.5m含横撑支架，侧伸0.5m，双枪机位 | 定做 | 5根 | 　 | 　 |
| 光电转换器 | FC311A/B,单模单纤，1000M | TPLINK | 3对 | 　 | 　 |
| 前端设备箱 | 不锈钢，300\*400MM,内含空开，插线板 | 国产 | 3个 | 　 | 　 |
| POE交换机 | DS-3E0109P-E | 海康威视 | 3台 | 　 | 　 |
| 室外阻水网线 | 国标8芯双胶、千兆网络，PE护套305m/箱 | 海康威视 | 640米 | 　 | 　 |
| 8芯单模光缆 | 8芯铠装室外单模光缆 | 荣光 | 430米 | 　 | 　 |
| 光纤配件 | 含4口终端盒6个，尾纤、跳线12根 | 荣光 | 1项 | 　 | 　 |
| 光纤溶接 | 机器热熔，损耗小于0.01DB | 现场 | 24芯 | 　 | 　 |
| 电源线 | RVV2\*1.5，满足本次施工需求 | 海康威视 | 430米 | 　 | 　 |
| PE穿线管 | 管径∮32，满足本次施工所需全部辅助材料 | 国产 | 400米 | 　 | 　 |
| 挖沟、回填土 | 室外沿围墙挖沟埋管,满足本次施工需求 | 现场 | 400米 | 　 | 　 |
| 线管、配件辅材 | 1.含本次施工所需水晶头、跳线、螺丝、绑扎带等一切辅助材料 | 国产 | 1项 | 　 | 　 |
| 设备安装调试及维护费 | 　 | 　 | 9台 | 　 | 　 |
| 红外枪型400万网络摄像机 | 400万像素，POE供电，H.265压缩编码 | 海康威视 | 5台 | 　 | 　 | 西门南围墙增加5个监控点 |
| L型围墙立杆 | 上管∮90，高度1.5m含横撑支架，侧伸0.5m，双枪机位 | 定做 | 3根 | 　 | 　 |
| 光电转换器 | FC311A/B,单模单纤，1000M | TPLINK | 2对 | 　 | 　 |
| 前端设备箱 | 304不锈钢，300\*400MM,内含空开，插线板 | 国产 | 2个 | 　 | 　 |
| POE交换机 | DS-3E0109P-E | 海康威视 | 2台 | 　 | 　 |
| 室外阻水网线 | 国标8芯双胶、千兆网络，PE护套305m/箱 | 海康威视 | 475米 | 　 | 　 |
| 8芯单模光缆 | 8芯铠装室外单模光缆 | 荣光 | 220米 | 　 | 　 |
| 光纤配件 | 含4口终端盒4个，尾纤、跳线8根 | 荣光 | 1项 | 　 | 　 |
| 光纤溶接 | 机器热熔，损耗小于0.01DB | 现场 | 16芯 | 　 | 　 |
| 电源线 | RVV2\*1.5，满足本次施工需求 | 海康威视 | 220米 | 　 | 　 |
| PE穿线管 | 管径∮32，满足本次施工所需全部辅助材料 | 国产 | 220米 | 　 | 　 |
| 挖沟、回填土 | 室外沿围墙挖沟埋管,满足本次施工需求 | 现场 | 150米 | 　 | 　 |
| 线管、配件辅材 | 1.含本次施工所需水晶头、跳线、螺丝、绑扎带等一切辅助材料 | 国产 | 1项 | 　 | 　 |
| 设备安装调试及维护费 | 　 | 　 | 5台 | 　 | 　 |
| 合计总价 |  |

注：1.本项目最高限价：4万元，超过最高限价算无效报价。

 2.中标供应商交货时需随货提供监控设备的产品（维修）合格标识、溯源资料、有效质检报告。

报价人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：