南京财经大学红山学院

投影设备深度检修及保养采购项目询价文件

我校投影设备深度检修及保养采购项目（项目编号:NCHS20260709-XJ-FW005）通过询价方式采购，欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标工作小组统一组织，并按照《南京财经大学红山学院招投标管理办法（试行）》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、承办部门：南京财经大学红山学院信息化建设管理处。
二、项目描述
1.项目内容：投影设备深度检修及保养采购项目

2.项目地点：南京市高淳区古柏街道鹿鸣大道66号。

3.预算金额：本项目资金性质为非财政性自筹资金，预算不公布。

4.具体内容：

4.1投影设备维保数量及内容
	项目
	序号
	品牌型号
	服务内容
	数量
	单位

	投影设备检修保养
	1
	EPSON

CB-L200F
	1.拆下吊装设备，机身外部深度清洁与保养；

2.机身内部核心部件深度除尘与保养；

3.核心运行部件检测与保养；

4.更换新滤芯（原厂正品证明）；
5.投影效果参数校准调试；

6.设备全功能闭环运行测试；

7.吊装专项深度保养；
8.整体检测与保养报告、维护事项提醒；
9.支持平时设备问题咨询服务；

10.张贴投影设备标签（校方提供标签）。
	15
	台

	
	2
	EPSON

CB-L500
	
	6
	台

	
	3
	EPSON

CB-L530U
	
	8
	台

	
	4
	EPSON

CB-L630U
	
	31
	台

	
	5
	EPSON

CB-L1515SNL
	
	1
	台

	
	6
	SHARP
XG-CE50XA
	
	20
	台


4.2投影幕布更换要求

	项目
	序号
	规格
	要求

	投影幕布更换
	1
	120寸电动
	参考品牌：红叶、爱普生、白雪、美视英微、三星等品牌（需为高端系列幕布）

1.表面经酸洗磷化静电粉末喷涂处理，无褪色掉漆现象；
2.优质复合玻纤，美观时尚，易安装；
3.幕布单边视角≥75度，增益1.2，撕裂负荷 N 大于等于 45.剥离负荷 N 大于等于 12。幕布拉伸强度（纵/横）MPa大于等于10，断裂伸长率（纵/横）大于等于150%，直角撕裂强度（纵/横）KN/m大于等于50，幕面解像力大于等于100线对/mm；
4.幕面具有耐光、耐洗、不易老化，久用不褪色、不发黄，不变形，无异味，可防潮、防霉、可清洗；
5.幕布绿色环保，甲醛含量小于20mg/kg；

6.幕布具有阻燃等特性。

7.质保三年。

	
	2
	150寸电动
	


说明：投影幕布需由采购人根据实际情况确认是否更换、更换何种品牌，供应商报价需含辅材及人工费等所有费用，据实结算。
三、供应商资质
1.必须是在市场监督管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），以及从事本项目相关的国家、行业规范要求的相关证照。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距询价时间一年内任意月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（招标前六个月内），或其2024或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章。

3.有依法缴纳税收的良好记录，提供距询价时间六个月内任意月份的纳税凭据复印件加盖公章。

4.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距询价时间六个月内任意月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。
5.提供近三年内（2023年7月1日至投标文件递交截止日前）由最终用户直接签订的同类型业绩，业绩认定以合同签订时间为准（须提供完整合同，合同内涉及商业敏感内容和商业机密内容可遮挡，但合同首页、项目名称、项目标的、服务范围、合同金额、甲乙双方签字盖章页面缺一不可、不得遮挡，所有复印件/扫描件须加盖投标人公章，缺少任一关键页面、无法证明项目类型的，该项业绩不予采信。

6.具有履行合同专业技术能力的承诺函（加盖公章，格式自拟）。
7.提供近三年内在经营活动中没有重大违法记录和未受到行业主管部门处罚的承诺书（格式自拟）以及在“信用中国”或“诚信江苏”或中国政府采购网等渠道查询在本公告发布之日后的信用记录的截图。（截图需体现日期）

8.提供法人证明复印件、法人授权委托书原件、法定代表人及被委托人身份证明复印件。

9.法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

10.本次询价不接受联合体报价。

四、特定资质要求

1.具有爱普生官方认证授权的售后服务中心资质。（提供证书复印件加盖公章）

注：上述所有证明文件均需加盖供应商公章。

五、项目实施要求
1.维护对象：全校各教学楼公共教室、专业实训室、学术报告厅等多媒体投影设备合计约81台（暂定，以实际发生为准）。

2.维护时间：施工期限15个工作日，暑假期间开展深度检测与保养，具体维保数量以实际情况为准。

3.人员配备：现场项目负责人1名，维修工程师2人（作业前提供资质证明原件）（供应商报价需提供本次项目的人员配备清单及相应资质材料）。
4.检修及保养方式：现场上门拆机检测服务（操作期间需采用双人制），预防为主、防治结合，提前排查设备隐患，减少突发故障，结合故障快速检修，保障设备正常运行。

5.检修及保养依据：依据《高校多媒体教学设备运维管理规范》《投影仪设备安装与维护技术标准》及爱普生中国官方说明书、原厂维修规范、设备技术参数标准开展全流程作业，不遗漏设备，不得简化流程。

6.操作人员需具有爱普生官方认证的维修工程师资质，作业前须出具官方资质证明。
7.供应商需提供原厂检测保养服务标准及服务质量承诺书（格式自拟）。

8.供应商需提供提供完善、合理、可行的项目实施方案。

9.供应商需提供施工人员安全措施保证承诺书（格式自拟）。
10.检修及保养安全规范要求：

（1）关机断电冷却：

所有维保作业必须断电操作，带电调试做好绝缘防护，杜绝触电风险。正常关机，等待散热风扇完全停转，拔掉电源线，静置30分钟以上，激光光源、光路、机身外壳完全降温再操作，高温擦拭会损坏镜头镀膜、灼伤海绵滤网。

（2）环境要求：

在无尘、干燥、通风区域操作，远离水雾、油烟、灰尘，禁止在机房/吊顶内就地拆机清洁。

（3）禁用工具清单：

A.禁止高压罐装压缩气罐（含可燃助剂，易吹灰进入光路、引发隐患）

B.禁止酒精、丙酮、玻璃水、纸巾、普通眼镜布、棉签、硬毛刷

C.禁止水冲、水洗工程机高密度滤网

D.禁止非资质人员拆机（失去保修）

（4）采用标准工具及应用套装：

A.无尘气吹球：镜头、散热口浮尘，禁用高压气罐。

B.精密软毛刷：滤网、风扇、外壳缝隙。

C.无绒拭镜纸/超细纤维布：镜头单向擦拭，普通纸巾禁用。

D.精密螺丝刀套装：拆外壳、滤网、灯泡仓。

E.防静电手套：防指纹、防静电伤元件。

F.超声波清洗机：光路、镜片深度清灰（加纯净水）。

G.防静电手环：拆解防静电击穿电路板。

J.专用镜头清洁液：配合拭镜纸使用。

（5）高空作业：

投影机拆除及安装时，佩戴安全防护用具，做好地面防护。

11.深度检修及保养工作标准内容

（一）机身外部深度清洁与养护

1.针对投影仪机身外壳、操作面板、镜头外框、散热出风口、吊装支架、固定底座等全部外部结构，开展全方位精细化清洁养护作业。

2.采用专用软质防静电毛刷、低功率手持吸尘器、镜头专用无尘纸、超细光学无尘布、爱普生原厂镜头清洁液，精准清理机身表面长期堆积的灰尘、污渍、教室粉笔灰及空气油烟残留，重点清理操作按键缝隙、各类接口缝隙的顽固粉尘，避免积灰影响设备操作灵敏度和接口接触性能。

3.对镜头外框、投影盖板开展防静电除尘处理，消除机身静电吸附属性，从源头减少后期粉尘堆积，持续保持设备外部洁净。

4.空气滤芯，本次采用更换原厂空气滤网的方式，代替清洗滤芯。

5.全面紧固机身吊装固定螺丝、支架连接件，精准检测机身水平固定状态，及时纠正设备偏移、松动、倾斜等问题，杜绝设备坠落安全隐患及投影画面偏移、变形等使用问题。

6.统一梳理、补全机身设备标识、专属设备编号，核对台账信息与现场设备参数，确保全校设备台账与现场设备一一对应、信息准确无误，夯实设备精细化管理基础。

（二）机身内部核心部件深度除尘

本次设备内部维保全程采用标准化无尘拆机作业模式，规避拆机除尘过程中产生二次污染，对设备内部风道、光学部件、电路部件开展全方位无死角除尘作业。

1.彻底清理设备进风口、内部风道堆积的粉尘、絮状物、杂物，全面疏通堵塞风道，保障设备内部空气循环通畅，恢复标准散热效率。

2.重点清洁散热风扇叶片、轴承及周边积灰，解决风扇积灰卡顿、运行异响、转速不足等问题，保障散热风扇稳定高效运行。

3.针对光路系统防尘罩、液晶板、偏振片、灯杯等精密光学核心部件，采用轻柔无尘专业手法除尘养护，全程杜绝刮擦、磕碰光学镜面，有效预防画面黑点、阴影、光斑、模糊等成像问题。

4.精准清理主板、电路板、电容电阻等核心电路部件表面粉尘，避免粉尘受潮、积尘过载引发的设备短路、漏电、接触不良、电路故障等问题，保障电路运行安全。

5.全部除尘作业完成后，对设备内部开展专项干燥除湿处理，彻底消除潮湿积尘带来的隐性故障风险，提升设备运行稳定性。

（三）核心运行部件检测与保养

1.光源系统检测保养

逐一检查投影激光光源模组，做好荧光轮防护、光路防尘及高温防控工作。

2.散热系统专项养护

（1）全面检测散热风扇转速、运行噪声、工作稳定性，对风扇轴承加注专用润滑脂，解决风扇异响、转速不足问题。

（2）检测散热温控传感器灵敏度，排查温控失灵导致的设备高温保护、自动关机故障。

清理散热片堵塞杂物，确保设备散热效率达标，避免因长期高温运行加速内部部件老化。

3.电路与接口系统检测

（1）拆机检查内部主板、电源线、排线、接口线路的完好性，排查线路老化、脱皮、松动、虚接等隐患。

（2）清洁HDMI、VGA、电源接口、音频接口氧化层与接触粉尘，修复接口接触不良、信号中断、画面闪断问题。

（3）检测设备供电电压稳定性，排查漏电、过载、短路等电气安全隐患，对破损线路、老化接口进行更换整改。

（四）投影效果参数校准调试

1.清洁镜头表面污渍、灰尘，调试对焦齿轮精度，完成精准对焦测试，保障投影画面全程清晰、无重影、无模糊、无虚边。

2.精准校准梯形校正、几何校正参数，彻底消除画面倾斜、边角变形、局部模糊、画面错位等问题，保障投影画面规整完整。

3.标准化调试色彩饱和度、画面对比度、画面亮度、白平衡核心参数，以行业ANSI流明亮度标准为依据，修复画面偏色、暗沉、色彩失真、色彩断层等问题，还原真实色彩成像效果。

4.测试设备分辨率、成像清晰度，优化画面适配参数，保障设备可清晰适配1080p高清课件、文档、视频等各类教学资源播放需求，确保投影画面居中完整、高清通透，完全适配常态化教学使用标准。

（五）设备全功能闭环运行测试

为保障维保作业落地见效、彻底消除隐性故障，所有设备完成保养调试后，全部执行闭环测试流程。

1.每台设备开展30分钟以上满负荷连续开机测试，全程实时监控机身运行温度、风扇转速、光源亮度、整机工况，确保机身稳定运行温度保持在40℃-60℃标准区间，无过热告警、画面频闪、自动停机、异常噪声等问题。

2.全面检测设备开机启动、多通道信号切换、高清视频播放、音画同步、远程控制、关机延时散热等全流程功能，全覆盖排查隐性故障，确保设备各项功能完好、运行稳定。

3.完善整机数据归档记录，精准录入维保后设备亮度、运行温度、光源累计使用时长等核心数据，拍摄设备整机外观、投影画面对比存档照片，形成单台设备独立维保验收台账，实现“一台一档、全程可溯”。

（六）吊装专项深度保养

1.对设备吊装支架进行拆解清洁、除锈防锈处理，全面紧固膨胀螺丝、固定配件，彻底消除整机运行震动问题，避免长期震动加速色轮、光源、光路等精密核心部件老化损耗。

2.全面检查设备走线防护护套，重点优化高温区域线材隔热、防磨、防老化防护措施，规范走线布局，杜绝线材高温老化、破损漏电等安全隐患。

六、项目验收标准

1.设备开机启动正常，整机运行稳定，无黑屏、闪屏、花屏、自动重启、无故停机等各类故障，可连续长时间稳定运行。

2.设备散热系统通畅，机身内外洁净无积灰、无油污、无杂物堵塞风道，散热效率符合设备原厂技术标准，无过热告警问题。

3.设备所有供电、信号线路布线规范整齐，线路无老化、破损、开裂、松动现象，强弱电分区清晰、布线规整，设备接地安全、牢固、可靠，无电气安全隐患。

4.设备各项运行参数调校精准，投影画面清晰度、亮度、色彩饱和度、白平衡及设备音质均达标，完全满足日常教学、学术报告、大型活动的使用要求。

5.设备各项功能完好无损，信号接收、传输、切换稳定流畅，无信号断连、画面延迟、图像失真、视频卡顿等问题，适配各类多媒体教学资源播放需求。

6.设备吊装结构稳固可靠，支架、螺丝紧固规范，完成防震、加固专项处理，无松动、偏移、倾斜问题，杜绝设备坠落、画面偏移等安全及使用问题。

7.全程记录、闭环管理：所有检修、保养工作全程存档，建立设备台账档案，实现运维工作可追溯、可复盘、可优化。

8.出具评估报告：供应商进行设备检修及保养完成后，须由设备所属的使用部门现场人员签字确认，并及时出具整体《投影设备评估报告》及《日常维护标准》。

七、供应商须知

1.供应商必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守本校各项规章制度，在校园内的一切活动必须服从学校管理部门的统一管理。

2.供应商独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。供应商亦应对其提供的产品质量及知识产权承担全部法律责任。

3.供应商保证，所提供的产品需符合国家相关产品安全标准，无毒、环保。不提供假冒伪劣商品，否则采购人有权拒付货款并拒绝退货。

4.有在本校不良经营记录的供应商，采购人有权取消其项目参与资格。

5.供应商独立承担进入本校从业人员的安全职责，严格遵守本校各项管理规定，如发生意外，全部责任由供应商承担。

八、成交供应商确定

在完全满足询价文件要求的有效报价中（以附件一报价为主），经评审小组综合评审确定成交供应商。

九、付款方式

1.服务商开展投影设备深度检修及保养服务完毕后，须由设备所属的使用部门现场人员签字确认，并由信息化建设管理处进行服务验收。验收合格后统一出具《服务及验收结算单》，单据应包含完整的检修保养记录及验收合格结论。供应商办理结算手续时，必须提交上述结算单，该单据为唯一有效的结算凭证。未附验收合格证明的，采购人有权拒付相应款项。成交供应商提供符合国家税务规定的正规发票，采购人支付费用。（遇寒、暑假顺延）
2.服务费支付：检修保养服务验收合格后支付总费用的90%；余下10%作为质保金，自维保完工验收之日起满3个月，经采购人确认无质量问题后无息全额返还。
十、工期

合同签订后15个工作日内完成检修及保养工作。
十一、报价文件的组成
1.文件目录索引。

2.资质证明：询价文件第三、第四项“供应商资质”“特定资质要求”中所要求的证明材料。

3.报价单：报价包括税金及履约成本（包括但不限于包装、运输、安装、设计费等全部费用），除非另有约定，采购人不再另行支付其他任何费用。

4.提供原厂检测保养服务标准及服务质量承诺书（格式自拟）。

5.项目实施方案。

6.施工人员安全措施保证承诺书（格式自拟）。
7.报价人认为其他需要说明和承诺的材料。

注：提供的全部材料复印件须加盖供应商公章，原件备查。

十二、报价文件签署和递交
1.报价单、所有说明及承诺材料均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，由供应商加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；报价文件共需五份，一份正本四份副本；所有复印材料均须加盖公章。

2.请将密封后的报价文件递交至：南京财经大学红山学院资产与采购处，地址：南京财经大学红山学院高淳校区图书馆604室。联系人：孔老师，电话：18551677824。

3.递交报价文件截止时间：2026年7月15日上午11:00（北京时间）

4.报价文件可以采用当面递交或邮寄送达等方式，如需当面递交请提前联系相关老师，申请入校。
十三、报价有效期：报价递交截止日后60个日历日内有效。
十四、无效报价

下列情况属于未能对询价文件做出实质性响应，作无效报价处理。

1.报价文件没有报价单位授权代表签字和加盖公章。

2.报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限。

3.明显不符合技术规格、技术标准的要求。

4.报价文件附有询价方不能接受的条件。

5.不符合询价文件中规定的实质性要求。

6.报价单位提供的资料被查证为虚假或伪造的。

十五、其他说明
1.供应商必须向采购人提供真实的资料，若供应商所提供资料不真实，一经查证，即取消参与资格。供应商必须按照询价文件和合同的规定履行义务，保质保量完成项目内容，不得将项目整体或分解后向他人转让。

2.询价文件、报价文件及承诺函均为合同附件，具有同等法律效力，当合同内容与上述文件内容发生冲突时，以合同文本为准。
3.本询价文件的解释权在南京财经大学红山学院招投标工作小组。
十六、联系方式
商务咨询：孔老师 18551677824；
技术咨询：颜老师 15852905976；
南京财经大学红山学院招投标工作小组
2026年7月9日
附件1：投影设备深度检修及保养报价单

附件2：投影幕布更换报价单
附件一：

投影设备深度检修及保养报价单
供应商名称：（盖章）             法定代表人（授权代表）签字：          联系方式：                 日期：               
	项目
	序号
	品牌型号
	服务内容
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	投影设备检修保养
	1
	EPSON

CB-L200F
	见询价文件
	15
	台
	
	
	

	
	2
	EPSON

CB-L500
	
	6
	台
	
	
	

	
	3
	EPSON

CB-L530U
	
	8
	台
	
	
	

	
	4
	EPSON

CB-L630U
	
	31
	台
	
	
	

	
	5
	EPSON

CB-L1515SNL
	
	1
	台
	
	
	

	
	6
	SHARP
XG-CE50XA
	
	20
	台
	
	
	

	总报价：人民币（大写）             元整 （ ￥        .00 ）

	说明：

1.供应商报价应包含所有税费及履约成本，采购人不再另行支付任何费用。


附件二：
投影幕布更换报价单
供应商名称：（盖章）                法定代表人（授权代表）签字：            联系方式：                 日期：                
	项目
	序号
	规格
	要求
	报价品牌
	单价（元）
	备注

	投影幕布更换
	1
	120寸电动
	参考品牌：红叶、爱普生、白雪、美视英微、三星等品牌（需为高端系列幕布）

1.表面经酸洗磷化静电粉末喷涂处理，无褪色掉漆现象；
2.优质复合玻纤，美观时尚，易安装；
3.幕布单边视角≥75度，增益1.2，撕裂负荷 N 大于等于 45.剥离负荷 N 大于等于 12。幕布拉伸强度（纵/横）MPa大于等于10，断裂伸长率（纵/横）大于等于150%，直角撕裂强度（纵/横）KN/m大于等于50，幕面解像力大于等于100线对/mm；
4.幕面具有耐光、耐洗、不易老化，久用不褪色、不发黄，不变形，无异味，可防潮、防霉、可清洗；
5.幕布绿色环保，甲醛含量小于20mg/kg；

6.幕布具有阻燃等特性。

7.质保三年。
	
	
	

	
	2
	150寸电动
	
	
	
	

	说明：

1.投影幕布需由采购人根据实际情况确认是否更换、更换何种品牌。供应商报价需含辅材及人工费等所有费用，采购人不再另行支付任何费用。

2.供应商在本报价单中所报的“120寸电动幕布”和“150寸电动幕布”单价，在合同履行期内固定不变。采购人根据实际需要，向供应商发出书面更换通知，明确更换数量及规格。最终幕布更换部分的结算金额 = 实际更换数量 × 对应规格的成交单价。


