**南京财经大学红山学院教室窗帘采购项目询价文件**

我校教室窗帘采购项目（项目编号：NCHS20250528-XJ-HW08）通过询价方式采购，欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标工作小组统一组织，并按照有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

**一、承办部门：**南京财经大学红山学院教务处。

**二、项目描述：**

询价内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 窗户面积 | 参数要求 | 参考照片 | 限价 （万元） |
| 布帘 | 430.44㎡ | 布料：双面尼材质；甲醛含量≤200克/kg；克重≥950g/m；达到B2级阻燃燃烧性能；耐光色牢度≥4；ph值4.0-9.0。 |  | 1.7 |
| 备注：1.轨道安装，铝合金材质，宽≥28㎜、高≥25㎜、壁厚≥1.2mm；2.布帘褶皱比为1：2（不计折边），顶部卷边双层≥8cm，底部卷边双层≥8cm，接缝卷边双层≥8cm，左右卷边各≥3cm，制作工艺精细，缝纫线路笔直，有纺布带采用10CM宽的布带，挂钩采用塑料可调节挂钩，遮光帘须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型后，遮光帘须达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀、垂坠美观的效果；每幅窗帘要缝制扎带一条所有窗帘布料必须褶皱定型热处理，并经过预缩水处理；3.单价包含全部材料及辅料、人工、税点、运费、安装、**褶皱比例**等所有费用；4.免费质保2年 |

 **三、项目地点：南京市高淳区古柏街道鹿鸣大道66号，南京财经大学红山学院高淳校区。**

**四、报价单位资质：**

1.必须是在市场监督管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）及所经营项目相关的国家、行业规范要求的相关证照。

2.必须是投标货物的制造商（货物制造商是指遮光帘成品制造商，下同）或制造商针对本项目的唯一授权代理商，代理商投标，须提供制造商针对本项目的授权函，同一品牌制造商和代理商不得同时参与本项目投标。

3.具有本项目3年及以上成功运营经验和同类业务成功案例（须提供2022年5月之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

4.具有履行合同所需的专业设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的专业设备和专业技术人员配置加盖公章的证明材料和相关承诺函，格式自拟）。

5.提供近三年内在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书以及在“信用中国”或“诚信江苏”或中国政府采购网等渠道查询在本公告发布之日前的信用记录的截图。

6.提供法人证明复印件、法人授权委托书原件、法定代表人及被委托人身份证明复印件。

7.法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

8.本次招标不接受联合体投标。

注：上述所有证明文件均需加盖供应商公章。

1. **成交供应商确定：**由我校评标小组综合评审确定中标供应商。

**六、付款方式：**在指定位置交货并完成安装，经验收合格，中标供应商开具正规全额增值税普通发票，询价人支付全部货款的95%，剩余5%作为质量保证金，自验收合格之日起满2年后一次性无息付清。免费质保期为2年，质保期内需上门提供免费维护及更换。

**七、工期：**自合同签订之日起15日内交付完成安装。

**八、报价文件的组成**

1．文件目录索引。

2．资质证明：询价文件第四项“报价单位资质”中所要求的证明材料。

3. 报价单：报价为一次性含税报价，采购人不再支付其他任何费用。

**4. 产品图册、材质说明、布样、罗马杆、挂钩等材料。**

5. 质保承诺：对采购物品提供质保承诺。

**注：提供的全部资质材料复印件须加盖供应商公章，原件备查。**

**九、报价文件签署和递交**

1.报价单、所有说明及承诺材料均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，由供应商加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；报价文件共需五份，一份正本四份副本；所有复印材料均须加盖公章。

2．请将密封后的报价文件递交至：南京财经大学红山学院院长办公室，地址：南京财经大学红山学院高淳校区图书馆604室。联系人：徐老师，电话：13913335859。

3. 递交报价文件截止时间：2025年6月3日上午10:30分（北京时间）

4.报价文件可以采用当面递交或邮寄送达等方式，如需当面递交请提前联系相关老师，告知需入校的递送人信息申请入校。

**十、报价有效期：**报价递交截止日后30个日历日内有效。

**十一、无效报价：**

下列情况属于未能对询价文件做出实质性响应，作无效报价处理。

1．报价文件没有报价单位授权代表签字和加盖公章。

2．报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限。

3．明显不符合技术规格、技术标准的要求。

4．报价文件附有询价方不能接受的条件。

5．不符合询价文件中规定的实质性要求。

6．报价单位提供的资料被查证为虚假或伪造的。

**十二、其他说明**

1．供应商必须向询价人提供真实的资料，若供应商所提供资料不真实，一经查证，即取消参与资格。供应商必须按照询价文件和合同的规定履行义务，保质保量完成项目内容，不得将项目整体或分解后向他人转让。

2．询价文件、报价文件均为合同附件，具有同等法律效力，当合同内容与上述文件内容发生冲突时，以合同文本为准。

3．本询价文件的解释权在南京财经大学红山学院招投标工作小组。

**十三：联系方式：**

踏勘现场：李老师，13566075183

商务联系人：徐老师，13913335859。

附件1：报价单

南京财经大学红山学院招投标工作小组

2025年5月28日

附件1：报价单

**南京财经大学红山学院教室窗帘报价单**

供应商名称：（盖章） 法定代表人（授权代表）签字： 联系方式： 日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 窗户面积 | 参数要求 | 单价（元） | 总价（元） | 工期 |  |
| 布帘 | 430.44㎡ | 布料：双面尼材质；甲醛含量≤200克/kg；克重≥950g/m；达到B2级阻燃燃烧性能；耐光色牢度≥4；ph值4.0-9.0。 |  |  |  |  |
| 总计（大写）： |
| 备注：1.轨道安装，铝合金材质，宽≥28㎜、高≥25㎜、壁厚≥1.2mm；2.布帘褶皱比为1：2（不计折边），顶部卷边双层≥8cm，底部卷边双层≥8cm，接缝卷边双层≥8cm，左右卷边各≥3cm，制作工艺精细，缝纫线路笔直，有纺布带采用10CM宽的布带，挂钩采用塑料可调节挂钩，遮光帘须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型后，遮光帘须达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀、垂坠美观的效果；每幅窗帘要缝制扎带一条所有窗帘布料必须褶皱定型热处理，并经过预缩水处理；3.单价包含全部材料及辅料、人工、税点、运费、安装、**褶皱比例**等所有费用；4.免费质保2年 |